TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

GRUPA 3: Multinamjenski radni stol  za obradu iverice
Naziv nabave: Nabava strojeva i opreme 

Upute za popunjavanje tehničkih specifikacija: 

Kolonu 3 ispunjava Ponuditelj – obavezno 

Kolonu 4 ispunjava Ponuditelj – prema potrebi 

Kolonu 5 ispunjava evaluator

•
Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene opreme (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne). Ponuditelj ne smije mijenjati specifikacije određene u koloni 2.  

•
Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu opremu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki. 

· Kolonu  5 ispunjava Naručitelj kod pregleda i ocjene ponuda

Tehničke specifikacije ponuditelj popunjava na hrvatskom jeziku. 

Ponuditelj obavezno popunjava stupac „Ponuđene tehničke specifikacije“ definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“ ili „odgovara traženom“).

Stupac „Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju“ ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Stupac „Ocjena DA/NE“ ponuditelj ne popunjava  s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja.

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.

Ponuditeljima se skreće pozornost da gdje god je navedena uputa na posebnu marku, izvor, poseban proces, zaštitni znak, patente, tipove, posebno podrijetlo ili proizvodnju smatra se da je takva uputa samo navedena kao primjer te ponuditelji mogu nuditi jednakovrijedne proizvode ukoliko predmetni proizvod zadovoljava zahtjeve određene tehničkim specifikacijama.
Eventualno priložena dokumentacija treba jasno opisivati ponuđene modele i uključene opcije, kako bi ocjenjivači mogli vidjeti točnu konfiguraciju ponuđene opreme. Ponude u kojima se precizno ne vidi model i tehnička specifikacija, mogu biti odbačene.  
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Redni broj
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Tražene tehničke specifikacije*
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Ponuđene tehničke specifikacije
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Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju
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Ocjena

(DA/NE)

	1.
	Multinamjenski radni stol  za obradu iverice

komada 1
	
	
	

	
	Naziv proizvođača
	

	
	Marka stroja
	

	
	Model/tip
	

	1.1.
	Mehanički, podizni
	
	
	

	1.2.
	Dimenzije platforme (okvirno) u mm:

1200 x 700 x 400 
	
	
	

	1.3.
	Nosivost:

300 kg
	
	
	

	1.4.
	Visina podizanja:

1000 mm
	
	
	

	1.5.
	4 kotača, 2 s kočnicom
	
	
	

	2.
	Nagibno postolje za multinamjenski radni stol

komada 1
	
	
	

	2.1.
	Mogućnost vertikalnog i horizontalnog zakretanja
	
	
	

	2.2.
	Dimenzije okvirno u mm:

1800 x 1400
	
	
	

	2.3.
	Nosivost: 

120 kg
	
	
	

	3.
	Transport  i montaža u prostor naručitelja (Veliki kraj 131, Županja) 
	
	
	

	4.
	Isporuka: max. 90 dana
	
	
	

	5.
	Jamstveni rok: min 12 mjeseci 
	
	
	


*Ponuditeljima se skreće pozornost da gdje god je navedena uputa na posebnu marku, izvor, poseban proces, zaštitni znak, patente, tipove, posebno podrijetlo ili proizvodnju smatra se da je takva uputa samo navedena kao primjer te ponuditelji mogu nuditi jednakovrijedne proizvode ukoliko predmetni proizvod zadovoljava zahtjeve određene tehničkim specifikacijama.
U ___________________________, ____________ godine.                                                            
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M.P.


                          (potpis ponuditelja)

